|  |  |
| --- | --- |
| **Art. Nr.** | **CER3S1NCEN** |
| Produkt: | miscea CLASSIC Wand für Beutel |
|  |  |
| **Allgemeine Informationen** |  |
| Ausführung: | Wandauslauf |
| Seifenboxtyp: | Seifenbox für Beutel |
| Netzstecker: | EU |
| Sprache: | Englisch |
| Bezeichnung: | Berührungslose, elektronisch gesteuerte Wandarmatur mit integriertem Spender für Seife und Desinfektion. |
|  |  |
| **Oberfläche** | Edelstahl gebürstet |
|  |  |
| **Technische Daten** |  |
| Spannung: | 24 V |
| Eingangsspannung: | 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz |
| Betriebswasserdruck: | 0.5 to 8 bar |
| max. Wassertemperatur: | 70 °C |
| Schutzklasse des Leiterplattengehäuses: | IP 55 |
|  |  |
| **Eigenschaften** | miscea CLASSIC Wand: Spendet berührungslos Wasser, Seife und Desinfektion  Berührungsloses Einstellen der Wassertemperatur  Armaturenkopf aus hochwertigem, lasergraviertem Spezialglas  Pulsierendes Licht (Herzschlag) zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist  Display mit LED-Anzeige der Temperatur  Wasserdauerlauf aktivierbar bei Betätigung von + und – zur gleichen Zeit  Automatische Hygienespülung kann mit der Fernbedienung eingestellt werden |
|  |  |
| **Lieferumfang** | Wandauslauf inkl. Elektronik  Wasserbox inkl. Elektronik und Magnetventil  Seifenbox für Beutel mit Seife und Desinfektionsmittel  Befestigungsmaterial für die Wandmontage  Je ein Edelstahl-Panzerschlauch (850 mm) für den Warm und Kaltwasseranschluss  Netzstecker  Bedienungsanleitung |
|  |  |