|  |  |
| --- | --- |
| **Art. Nr.** | **LER1S2-1NCDE** |
| Produkt: | miscea LIGHT Standard mit integriertem, berührungslosen Seifenspender |
|  |  |
| **Allgemeine Informationen** |  |
| Ausführung: | Waschtischauslauf |
| Seifenboxtyp: | Seifenbox für Flaschen |
| Netzstecker: | EU |
| Sprache: | Deutsch |
| Bezeichnung: | Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit integriertem, berührungslosen Seifenspender. |
|  |  |
| **Oberfläche** | Edelstahl gebürstet |
|  |  |
| **Technische Daten** |  |
| Spannung: | 12 V |
| Eingangsspannung: | 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz |
| Betriebswasserdruck: | 0.5 to 8 bar |
| max. Wassertemperatur: | 70 °C |
| Schutzklasse des Leiterplattengehäuses: | IP 55 |
|  |  |
| **Eigenschaften** | miscea LIGHT Standard: Spendet berührungslos Wasser und Seife  Stabiler Auslauf aus verchromtem Metall  Kopf aus robustem Makrolon  Pulsierendes Licht (Herzschlag) zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist  Automatische Hygienespülung kann mit der Fernbedienung eingestellt werden |
|  |  |
| **Lieferumfang** | Waschtischauslauf inkl. Elektronik  Seifenbox für Flaschen mit Seife (max. 1L)  Befestigungsmaterial für die Waschtischmontage  Edelstahl-Panzerschlauch (850 mm) für den Kaltwasseranschluss  Netzstecker (Kabellänge Netzgerät 1200 mm)  Bedienungsanleitung |
|  |  |