|  |  |
| --- | --- |
| **Art. Nr.** | **LER3S0NC** |
| Produkt: | miscea LIGHT Wand (mit wasser) |
|  |  |
| **Allgemeine Informationen** |  |
| Ausführung: | Wandauslauf |
| Seifenboxtyp: | N/A |
| Netzstecker: | EU |
| Sprache: | N/A |
| Bezeichnung: | Berührungslose, elektronisch gesteuerte Wandarmatur. |
|  |  |
| **Oberfläche** | Edelstahl gebürstet |
|  |  |
| **Technische Daten** |  |
| Spannung: | 12 V |
| Eingangsspannung: | 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz |
| Betriebswasserdruck: | 0.5 to 8 bar |
| max. Wassertemperatur: | 70 °C |
| Schutzklasse des Leiterplattengehäuses: | IP 55 |
|  |  |
| **Eigenschaften** | miscea LIGHT Wand: Spendet berührungslos Wasser  Stabiler Auslauf aus verchromtem Metall  Kopf aus robustem Makrolon  Pulsierendes Licht (Herzschlag) zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist  Automatische Hygienespülung kann mit der Fernbedienung eingestellt werden |
|  |  |
| **Lieferumfang** | Wandauslauf inkl. Elektronik  Befestigungsmaterial für die Wandmontage  Edelstahl-Panzerschlauch (850 mm) für den Kaltwasseranschluss  Netzstecker (Kabellänge Netzgerät 1200 mm)  Bedienungsanleitung  Inklusive Wandmontageset |
|  |  |
|  |  |