|  |  |
| --- | --- |
| **Art. Nr.** | **KCR4S2NC0** |
| Produkt: | miscea KITCHEN Standard (ohne Wassermengenregler) |
|  |  |
| **Allgemeine Informationen** |  |
| Ausführung: | Waschtischauslauf |
| Seifenboxtyp: | Seifenbox für Flaschen |
| Netzstecker: | EU |
| Sprache: | N/A |
| Bezeichnung: | Berührungslose, elektronisch gesteuerte Küchenarmatur mit integriertem Spender für Seife, Spül- oder Desinfektionsmittel. |
|  |  |
| **Oberfläche** | Chromglanz poliert |
|  |  |
| **Technische Daten** |  |
| Spannung: | 24 V |
| Eingangsspannung: | 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz |
| Betriebswasserdruck: | 0.5 to 8 bar |
| max. Wassertemperatur: | 70 °C |
| Schutzklasse des Leiterplattengehäuses: | IP 55 |
|  |  |
| **Eigenschaften** | miscea KITCHEN Küchenarmatur: Spendet berührungslos Wasser und zwei weitere Flüssigkeiten (z.B. Seife und Spülmittel)  Stabiler, drehbarer Auslauf aus verchromtem Metall  Berührungsloses Einstellen der Wassertemperatur  Armaturenkopf aus hochwertigem, lasergraviertem Spezialglas  Pulsierendes Licht (Herzschlag) zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist  Display mit LED-Anzeige der Temperatur  Automatische Hygienespülung kann mit der Fernbedienung eingestellt werden |
|  |  |
| **Lieferumfang** | Waschtischauslauf inkl. Elektronik  Wasserbox inkl. Elektronik und Magnetventil  Seifenbox für Euroflaschen mit Seife, Spül- oder Desinfektionsmittel  Befestigungsmaterial für die Waschtischmontage  Je ein Edelstahl-Panzerschlauch (850 mm) für den Warm und Kaltwasseranschluss  Ohne Wassermengenregler  Netzstecker  Bedienungsanleitung |
|  |  |