|  |  |
| --- | --- |
| **Art. Nr.** | **LCR3S1-1NCDE** |
| Produkt: | miscea LIGHT Wand mit integriertem, berührungslosen Seifenspender. |
|  |  |
| **Allgemeine Informationen** |  |
| Ausführung: | Wandauslauf |
| Seifenboxtyp: | Seifenbox für Beutel |
| Netzstecker: | EU |
| Sprache: | Deutsch |
| Bezeichnung: | Berührungslose, elektronisch gesteuerte Wandarmatur mit integriertem, berührungslosen Seifenspender. |
|  |  |
| **Oberfläche** | Chromglanz poliert |
|  |  |
| **Technische Daten** |  |
| Spannung: | 12 V |
| Eingangsspannung: | 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz |
| Betriebswasserdruck: | 0.5 to 8 bar |
| max. Wassertemperatur: | 70 °C |
| Schutzklasse des Leiterplattengehäuses: | IP 55 |
|  |  |
| **Eigenschaften** | miscea LIGHT Wand: Spendet berührungslos Wasser und Seife  Stabiler Auslauf aus verchromtem Metall  Kopf aus robustem Makrolon  Pulsierendes Licht (Herzschlag) zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist  Automatische Hygienespülung kann mit der Fernbedienung eingestellt werden |
|  |  |
| **Lieferumfang** | Wandauslauf inkl. Elektronik  Seifenbox für Vakuumbeutel mit Seife  System muss mit zwei Beuteln befüllt werden  Befestigungsmaterial für die Wandmontage  Edelstahl-Panzerschlauch (850 mm) für den Kaltwasseranschluss  Netzstecker (Kabellänge Netzgerät 1200 mm)  Bedienungsanleitung |
|  |  |
|  |  |